### **Seznam poskytovaných OOPP**

|  |
| --- |
| **Uklízečka, pokojská** |
| *ohrožená část těla* | *riziko* | *OOPP* | *min. doba použitelnosti* |
| lebka |  |  |  |
| sluch |  |  |  |
| zrak |  |  |  |
| dýchací orgány | aerosoly | respirátor pro práci s čistícími prostředky | dle potřeby |
| obličej | kapaliny - postříkání | ochranné brýle nebo štít pro práci s čistícími prostředky | 24 měsíců |
| celá hlava |  |  |  |
| ruce | ponoření, postříkání | gumové pracovní rukavice | dle potřeby |
| paže |  |  |  |
| chodidlo | úder, náraz, uklouznutí | pracovní obuv s protiskluznou podrážkou | 24 měsíců |
| nohy |  |  |  |
| pokožka |  |  |  |
| trup/břicho |  |  |  |
| celé tělo | chlad, škrábance, tuhé látky, prach | pracovní oděv neobsahující syntetická vlákna | 12 měsíců |

**Poznámky:**

|  |
| --- |
| **Archivář, knihovník** |
| *ohrožená část těla* | *riziko* | *OOPP* | *min. doba použitelnosti* |
| lebka | Úder, náraz | přilba | Dle výrobce |
| sluch |  |  |  |
| zrak |  |  |  |
| dýchací orgány | prach | Respirátor proti prachu | Dle potřeby |
| obličej |  |  |  |
| celá hlava |  |  |  |
| ruce | Prach, pořezání | Rukavice gumové tenké | Dle potřeby |
| paže |  |  |  |
| chodidlo |  |  |  |
| nohy |  |  |  |
| pokožka | Vysušení pokožky, ekzémy | Krém na ruce INDULONA desinfekční | 100 g/měs. |
| trup/břicho |  |  |  |
| celé tělo | tuhé látky, prach | pracovní plášť | 24 měsíců |

**Poznámky:**

|  |
| --- |
| **Údržbář více profesí, topič, instalatér vodovodů, pomocný skladník** |
| *ohrožená část těla* | *riziko* | *OOPP* | *min. doba použitelnosti* |
| lebka | úder, náraz rozdrcení | ochranná přilba | Dle výrobce |
| sluch | hluk | chrániče sluchu | 24 měsíců |
| zrak |  |  |  |
| dýchací orgány | prach | Ochranná rouška proti prachu | Dle potřeby |
| obličej | bodné, řezné rány, škrábance, | ochranný štít nebo brýle | Dle potřeby |
| celá hlava | teplo | čepice letní/\* | 24 měsíců |
| ruce | bodné, řezné rány, škrábance, | ochranné pracovní rukavice (kožené, kombinované) | dle potřeby |
| paže |  |  |  |
| chodidlo | úder, náraz, rozdrcení, bodné, řezné rány, chlad, kapaliny – ponoření, postříkání | ochranná obuv s podešví odolnou proti propíchnutígumové holinky | 12 měsíců12 měsíců |
| nohy |  | pracovní obuv protiskluzná holeňová | 36 měsíců |
| pokožka |  |  |  |
| trup/břicho |  |  |  |
| celé tělo | škrábance, tuhé látky, prach, chlad | pracovní oděv  | 12 měsíců |
| plášť do deště/\*prošívaný kabát/\* | 36 měsíců48 měsíců |

**Poznámky:**

/\* při práci venku

|  |
| --- |
| **Provozní elektrikář** |
| *ohrožená část těla* | *riziko* | *OOPP* | *min. doba použitelnosti* |
| lebka | úder, náraz rozdrcení | ochranná přilba | Dle výrobce |
| sluch |  |  |  |
| zrak | bodné, řezné rány, škrábance, prach, vlákna | ochranný štít, resp. ochranné brýle | Dle potřeby |
| dýchací orgány |  |  |  |
| obličej | bodné, řezné rány, škrábance, prach, vlákna | ochranný štít | Dle potřeby |
| celá hlava |  |  |  |
| ruce | bodné, řezné rány, škrábance, | ochranné pracovní rukavice (kožené, kombinované) | dle potřeby |
| elektřina | dielektrické rukavice | 36 měsíců |
| paže |  |  |  |
| chodidlo | úder, náraz, rozdrcení, bodné, řezné rány,  | ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí | 12 měsíců |
| elektřina | dielektrické galoše do 1000 V | 36 měsíců |
| nohy |  |  |  |
| pokožka |  |  |  |
| trup/břicho |  |  |  |
| celé tělo | škrábance, tuhé látky, prach | pracovní oděv  | 12 měsíců |

**Poznámky:**

|  |
| --- |
| **Řidič osobního vozidla** |
| *ohrožená část těla* | *riziko* | *OOPP* | *min. doba použitelnosti* |
| lebka |  |  |  |
| sluch |  |  |  |
| zrak |  |  |  |
| dýchací orgány |  |  |  |
| obličej |  |  |  |
| celá hlava |  |  |  |
| ruce | Bodné, řezné rány, škrábancekapaliny | Pracovní rukavice kožené nebo kombinované/\*\*Gumové rukavice/\* | 12 měsícůDle potřeby |
| paže |  |  |  |
| chodidlo | Kapaliny | Obuv ochranná s podešvemi, které nejsou odolné proti proražení, proříznutí Gumové holinky/\* | 36 měsíců36 měsíců |
| nohy |  |  |  |
| pokožka |  |  |  |
| trup/břicho |  |  |  |
| celé tělo | KapalinyChladPrach, tuhé látky | Plášť do deště/\*\*Zimní kabát prošívaný/\*\*Pracovní oděv/\*, /\*\* | 36 měsíců48 měsíců24 měsíců |

**Poznámky:**

/\* při mytí vozidla

/\*\* při opravách a údržbě vozidla

|  |
| --- |
| **Svářeč** |
| *ohrožená část těla* | *riziko* | *OOPP* | *min. doba použitelnosti* |
| lebka |  |  |  |
| sluch |  |  |  |
| zrak | záření | svářečské brýle | 12 měsíců |
| dýchací orgány |  |  |  |
| obličej | bodné, řezné rány, škrábance, záření | svářečský štít | 12 měsíců |
| celá hlava | záření | příp. svářečská kukla s rouškou | 24 měsíců |
| ruce | bodné, řezné rány, škrábance, | ochranné pracovní rukavice (kožené, kombinované) | dle potřeby |
| teplo | svářečské rukavice | 3 měsíce |
| paže | teplo | svářečské kožené rukávy | 24 měsíců |
| chodidlo | úder, náraz, rozdrcení, bodné, řezné rány, chlad,  | Obuv ochranná s podešvemi, které jsou odolné proti proražení, proříznutí | 24 měsíců |
| nohy | teplo | kožené ochranné kamaše | 12 měsíců |
| pokožka |  |  |  |
| trup/břicho | bodné, řezné rány, škrábance, teplo | kožená zástěra | 12 měsíců |
| celé tělo | chlad, škrábance, tuhé látky, prach, teplo | pracovní oděv  | 12 měsíců |

**Poznámky:**

|  |
| --- |
| **Technik v atelieru, stavěč scénických dekorací, mistr scénického osvětlení, jevištní mistr, mistr zvuku, jevištní technik**  |
| *ohrožená část těla* | *riziko* | *OOPP* | *min. doba použitelnosti* |
| lebka | Úder, náraz, rozdrcení | Ochranná přilba | Dle výrobce |
| sluch |  |  |  |
| zrak |  |  |  |
| dýchací orgány |  |  |  |
| obličej | kapaliny - postříkání | ochranné brýle nebo štít pro práci s čistícími prostředky | 24 měsíců |
| celá hlava |  |  |  |
| ruce | Úder, náraz, rozdrcení, prach, tuhé látky,bodné. řezné rány, škrábance | pracovní rukavice 5 prsté kombinované nebo kožené | dle potřeby |
| paže |  |  |  |
| chodidlo | úder, náraz, uklouznutí | pracovní obuv s protiskluznou podrážkou a vyztuženou špicí | 24 měsíců |
| nohy |  |  |  |
| pokožka |  |  |  |
| trup/břicho |  |  |  |
| celé tělo | škrábance, tuhé látky, prach | pracovní oděv  | 12 měsíců |
| Pád z výšky do hloubky | Ochranný pás pro práci ve výšce | Dle výrobce |

**Poznámky:**